墨田区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例
改正前	改正後	
(園路及び広場)	(園路及び広場)	
第3条　（略）	第3条　（略）	
2　高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けるものとする。	2　高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けるものとする。	
3～5　（略）	3～5　（略）	
(野外劇場及び野外音楽堂)	(野外劇場及び野外音楽堂)	
第6条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、次に掲げる基準に適合させるものとする。	第6条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、次に掲げる基準に適合させるものとする。	
(1)　（略）	(1)　（略）	
(2)　出入口と車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧の場所(以下「車椅子使用者用観覧場所」という。)及び第4号の便所との間に設ける通路は、次に掲げる基準に適合するものとする。	(2)　出入口と車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧の場所(以下「車椅子使用者用観覧場所」という。)及び第4号の便所との間に設ける通路は、次に掲げる基準に適合するものとする。	
ア　幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障がないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。	ア　幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障がないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。	
イ　車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。	イ　車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。	
ウ　縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。	ウ　縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。	
エ　横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。	エ　横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。	
オ　路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。	オ　路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。	
カ　高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。	カ　高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。	
(3)・(4)　（略）	(3)・(4)　（略）	
2　（略）	2　（略）